Описанные ниже настройки необходимо провести на каждом компьютере с кассовым аппаратом, т.к. модуль ТС ПИоТ необходимо установить на каждый ПК, где есть Касса.

1. После установки модуля ТС ПИоТ запустите модуль "Конфигуратор" на любом рабочем месте.
[image: ]
2. Перейдите в раздел "Режимы работы". Нажмите кнопку "Разрешительный режим".
[image: ]

3. На вкладке "ТСПИоТ" заполните поля:
·  “Адрес драйвера ТСПИоТ…” – укажите ip-адрес в локальной сети машины, на которую установлен модуль ТС ПИоТ. Так как в подавляющем большинстве случаев ТС ПИоТ будет установлен на тот же ПК, где используется касса, то достаточно в это поле прописать https://127.0.0.1
· “Порт драйвера” – заполните согласно настройкам модуля ТС ПИоТ.
· “Таймаут максимальной задержки ответа…” – оставьте значение по умолчанию (1500 мс).
[image: ]
4. Активируйте признак “Использовать драйвер ТСПИоТ” (отметьте галочкой).
Обратите внимание, что на данный момент должны быть активированы (быть с галочкой) два признака:
· “Использовать драйвер ТСПИоТ”;
· “Исп-вать РР, если ТСПИоТ недоступен” (отмечено по умолчанию).

[image: ]
5. Нажмите кнопку “Сохранить и выйти”.
[image: ]
6. Для проверки корректности настроек повторно нажмите кнопку “Разрешительный режим”.
[image: ]
При успешном подключении на вкладке “ТСПИоТ” зеленым шрифтом будет обозначено “Состояние ТСПИоТ: [READY] ТСПИоТ готов к работе.”
В правом нижнем углу индикатор “ТСПИоТ” будет выделен зеленым цветом.
Дополнительно можно нажать кнопку “Статус ТСПИоТ”.
[image: ]
Если всё выполнено верно, будет получен статус “READY”, а также данные по модулю ТСПИоТ и ККТ как на скриншоте ниже.
[image: ]
8. Настройка завершена. Закройте модуль “Конфигуратор”. Перезапустите модуль “Касса”.
9. В интерфейсе модуля “Касса” в правом нижнем углу есть индикатор “ТСПИоТ”. В норме он должен быть зеленого цвета.
[image: ]
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